航空制造技术
AERONAUTICAL 
MANUFACTURING TECHNOLOGY
1999年 第6期 No.6 1999



通用弯管工具
Universal Tube Bending Tool
栗明安
　　U形零件(见图1)是热交换器的主要元件之一，随着产品品种的不断发展，使用不同直径、壁厚、弯曲半径的零件越来越多。原有的弯曲工具由于存在结构复杂、调整繁琐、工人劳动强度大、质量不稳定、加工周期长等缺点，已不能满足生产进度和新品开发的需要。根据U形零件的工艺特点，设计、制作了通用弯管工具，操作方便，使用效果良好，其结构如图2所示。
　　弯管工具采用连杆夹紧机构，操作时用操作手柄夹紧或放松工件，工作部分零件(芯子、成形压块等)可任意调整至合理位置。弯曲不同直径、壁厚及弯曲半径的零件时，只要相应更换芯子、成形压块即可加工出不同尺寸要求的零件。该工具适用于Φ14mm以下、弯曲角度为0～180°的管材或棒材。其结构由以下几部分组成。
　　(1)工作部分。
　　工作件由芯子15、弯曲胎1、成形压块18组成。弯曲棒料或壁厚较大的管材时不需芯子即可弯曲。加工相同外径D和弯曲半径R而壁厚δ不同的管材时，只需更换芯子即可。加工不同外径和弯曲半径的零件时，芯子、弯曲胎、成形压块的工作部分尺寸需按零件尺寸改变，其余通用。工作件与母体的连接采用螺钉和燕尾，以保证滑动精度和快速更换，节时省力。
　　(2)定位部分。
　　定位部分由芯子15、支架14组成，用螺钉连接在底板12上。弯曲不同外径的零件时，支架可左右调节。弯曲较长的零件时，可在底板上增加托板使支架后移。工件弯曲前的左右位置，可用与工件相同的毛坯(圆管)套在芯子上，试修其长度，直至合适为止。

图1　U形零件
Fig.1　U-part

图2　弯管工具结构
Fig.2　Structure of tool
1.弯曲胎；2.转轴；3.导块；4.压块；5.滑块；6.连杆；7.手柄；8.连臂；
9.滑座；10.螺钉；11.档块；12.底板；13.夹块；14.支架；15.芯子；
16.托板；17.螺钉；18.成形压块；19.滑块；20.手柄。
　　(3)夹紧机构。
　　夹紧采用连杆机构，由滑块5、连杆6、连臂8、滑座9、成形压块18组成，用手柄7来完成操作。滑块和滑座与托板16用燕尾结构连接，通过螺钉10实现弯曲不同直径零件时的滑座位置和夹紧力的无级调节。零件试弯合格后，将固定螺钉17拧死，滑块夹紧工件时连杆机构呈自锁状态，退出后能让出较大空间，便于工件顺利取出。夹紧力的大小不会随操作人员的主观因素而改变，故可保证弯曲件质量的稳定。
　　工件弯曲成形(参见图2)时，先按零件尺寸要求下好坯料，将毛坯套在芯子15上，并靠紧支架14，利用夹紧机构压紧毛坯。操作手柄20由右向左作圆周转动，此时弯曲胎1随毛坯一起作圆周转动，一直弯到零件所需的角度，然后松开夹紧机构，取出零件，并将手柄20复位到原始状态。在弯曲棒料或壁厚较大的管材时，不需芯子直接靠紧支架即可弯曲。
　　采用这种弯管工具，可根据产品特点，按不同尺寸的管、棒型弯曲件分为几个系列，设计出不同大小的母体，制造成系列化、通用化的专用工具。这种弯管工具能明显降低设备费用，缩短制造周期，减轻劳动强度，提高工件质量和生产效率。
作者单位：豫新机械有限公司高级工程师
(责编 文 洵)


