土壤与环境
SOIL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
1999年　第4期　第8卷　Vol.8　No.4　1999



珠海市坡地开垦引发的水土流失及其防治措施
吴志峰　王继增　邓岚　全文智
　　摘要：珠海市坡地开垦侵蚀的面积为756.82 hm2，主要分布于西区斗门县的乾务、五山、斗门等镇，以及平沙区、三灶区等地海拔10～50 m、坡度大于10°的丘陵台地；侵蚀强度以中度侵蚀为主，平均侵蚀模数2380 t/(km2× a)。造成坡地开垦侵蚀的主要原因是开垦利用过程中水土保持措施没有跟上，选择的坡地坡度过大。本文针对珠海市坡地开垦侵蚀的特点，建议采用等高绿篱耕作、山边沟技术、复合农林技术等几项坡地水土保持措施。
　　关键词：坡地开垦侵蚀；人为水土流失；防治措施
　　中图分类号：S157 文献标识码：A
Soil and Water Loss Due to Slope Land Reclamation and Its Countermeasures in Zhuhai City
WU Zhi-feng1，WANG Ji-zeng1，DENG Lan2，QUAN Wen-zhi2
（1: Guangdong Institute of Eco-environmental and Soil Sciences, Guangzhou 510650, China;2: Guangdong Institute of Water Conservancy and Hydro-power, Guangzhou 510610, China）
　　Abstract:　The area of erosion caused by slope land reclamation is 756.82 hm2 in Zhuhai city, Guangdong province. The erosion is distributed mainly on hill and platform with the elevation of 10～50 m and slope≥10°in Qianwu, Wushan, Doumen, Pingsha and Sanzao and so on. The intensity of erosion is medium and mean erosion modulus is 2380 t/(km2× a). The main reasons of erosion caused by slope land reclamation are ignoration of soil and water conservation and reclamation beyond critical slope. Some countermeasures of conserving slope land are also put forward in this paper.
　　Key words:　erosion caused by slope reclamation; human-made soil and water loss; countermeasures of prevention and control
　　坡地通常是指有一定坡度的地貌基本单元，是山地、丘陵和台地的主要组成要素。随着全球人口的快速增长和经济的发展，人类对土地资源的需求不断提高，开发利用坡地资源成为解决这一矛盾的主要途径之一，坡地在人类生产生活中起着越来越重要的作用；与此同时，不合理的坡地利用方式造成的坡面形态和植被的破坏，引发严重的水土流失危害，进一步加剧了业已存在的人口、粮食和环境矛盾，成为制约经济持续发展和人民生活水平提高的重要因素。我们将坡地开垦引发的水土流失称为坡地开垦侵蚀。它作为一种常见的人为水土流失类型在珠海市分布比较广泛，虽然在侵蚀强度上不如采土取石、开矿修路引发的水土流失那么强烈，但由于分布比较分散、侵蚀时间长、不便于集中治理等原因，因而作为一种常见的人为水土流失类型有必要加以重视。
1 坡地开垦侵蚀调查的技术路线与方法
　　珠海市坡地开垦侵蚀专项调查的采用技术路线是：收集与调查内容有关的基础资料，目的是了解珠海市坡地开垦的主要经营利用方式以及相关的统计数据资料。在野外工作底图上设计地面调查线路和重点调查区域，开展实地调查。调查过程中的主要任务有几个方面：1）了解坡地开垦侵蚀发生的重点区域；2）进行重点路线的侵蚀范围调绘；3）验证遥感图象上坡地开垦侵蚀图斑的色调与纹理特征，为室内图象处理和判读打下基础；4）进行典型坡地开垦侵蚀的侵蚀强度测量；5）调查和收集有关防治坡地开垦侵蚀的水土保持措施。在调查过程中同时进行遥感数据的处理和影象判读，遥感图象能帮助我们了解侵蚀地块的空间分布，结合水土保持专业知识来判断侵蚀强度差异；用判读的结果指导野外调查工作，并将野外调查的结果反馈回来，校验判读过程，提高判读精度。最后，将野外调查的数据与收集的有关资料综合分析，得出珠海市坡地开垦侵蚀这种人为水土流失类型在全市范围内的分布状况、侵蚀强度、成因与危害，提出坡地开垦后的有效的水土保持措施。确定侵蚀强度的方法主要有坡度法、桩钉法，并参考相关径流小区的资料进行综合分析。
2 珠海市坡地开垦利用的基本情况
　　珠海市海陆总面积7469 km2，其中陆地总面积1597.7 km2，海域面积6142.85 km2。在陆地面积中，平原为683.03 km2，占陆地面积的53.95%；丘陵438.79 km2，占34.46%；台地和低山分别为119.4 km2、24.23 km2，占陆地面积的9.47%和1.91%。
　　珠海市坡地开垦后主要土地利用类型为园地（包括果园、茶园和其它园地），其次还有一些坡度平缓的耕作旱地和菜地；后两者水土流失轻微，因此，珠海市坡地开垦侵蚀主要发生在坡度较大的园地。全市园地以果园为主，主要果树品种有荔枝、柑桔橙、香大蕉、龙眼、黄皮等；茶园面积排列第二，但与果园面积相差很大；其余园地面积较小。园地主要分布于斗门县，其面积占园地总面积的76%以上，主要分布于上横、莲溪、六乡、斗门、井岸、白蕉、五山、乾务等镇的丘陵坡地和村前村后的荒坡地。香洲区的小林、三灶、金鼎、南屏分布的面积也较大。1994年底，全市利用等高线50 m以下、坡度20°以内的坡地开垦种植经济林果2750 hm2，其中斗门县1900 hm2，占69%，其余主要分布在香洲区、平沙区，1995年至1998年斗门县新增开荒种果面积118.3 hm2，分布在乾务、五山、斗门、井岸、白蕉、六乡、莲溪等镇，投入资金1010万元。根据珠海市绿化委员会提供的资料，珠海市现有果树经济林（不包括农田种植部分）3049 hm2，计划到2010年新增600 hm2。根据城市总体规划要求，林果生产主要安排在中区海拔25 m以上的缓坡地和西区的五山、乾务、斗门、六乡、三灶、南水镇的山地丘陵坡地开垦种植。根据以上资料和调查情况分析，我们认为珠海市坡地开垦侵蚀主要分布在海拔高度较低、坡度10° ～35° 的园地，其中主要是果树经济林用地，特别是新近开垦的荒坡地。
3 坡地开垦侵蚀的空间分布与侵蚀强度
　　全市范围内有开垦种植面积约7340 hm2，这包括平原、谷地及植被覆盖良好的缓坡台地；由于珠海市总的地势比较低平，开垦种植的土地坡度较小，侵蚀强度相对于其它人为水土流失类型来说一般较小，但部分坡度较大的果树经济林地仍然存在较强的水土流失。经过综合调查分析，最后在侵蚀类型图上圈定坡地开垦侵蚀图斑38块，总面积为756.82 hm2，主要分布于斗门、五山、乾务、井岸等地，此外在三灶、平沙、南水等地也有少量分布。坡地开垦侵蚀主要发生在海拔10～50 m、坡度10°以上的荔枝、龙眼、柑橘等果园地以及经常翻耕的旱坡地。
　　在38个坡地开垦侵蚀图斑中，选择有代表性的样地进行侵蚀强度实地调查，调查的结果如表1所示。所调查的样地为比较突出的坡地开垦侵蚀类型，平均侵蚀模数为2380 t/(km2× a)，在珠海市人为水土流失强度分级中属中度侵蚀；这个数据对于全市坡地开垦侵蚀来说是偏大的；这是因为通过遥感判读得出全市范围内有开垦种植面积7340 hm2，这其中大部分为无明显侵蚀或轻度侵蚀，侵蚀面积只有756.82 hm2，只占开垦种植面积的10%左右，并且调查的样地是在遥感图象上比较突出的坡地开垦侵蚀地点，所以，珠海市坡地开垦侵蚀的平均侵蚀强度应为轻度到中度。总的看来，坡地开垦侵蚀在珠海市人为水土流失类型中是属于侵蚀强度比较轻的一种类型。
表1 坡地开垦侵蚀样地侵蚀强度调查
样地号地表状况坡度/°年平均流失土层厚度/mm侵蚀模数/(t× km-2× a-1）强度分级
金鼎01地表较板结150.81000轻度
乾务01新荔枝地，没有打果带122.83500中度
乾务02沿等高线开有果带181.72020轻度
乾务03地表有部分灌草丛222.12700中度
五山01有粗沙裸露103.03850中度
五山02新垦果园202.12670中度
斗门01草间带作171.21500轻度
三灶01有侵蚀细沟152.73300中度
平均　16.12.52380中度

4 坡地开垦引发的水土流失的成因与危害
　　野外调查和径流小区试验表明，不合理的开垦利用方式是坡地开垦侵蚀的主要原因。表2为不同坡地开垦利用方式的水土流失情况比较，从表中数据可以看出，有的坡地开垦方式造成的水土流失情况比自然裸地还要严重，特别是经常顺坡种植的旱坡地，由于人为松耕，使土壤侵蚀比自然裸露坡地的侵蚀增加10倍左右。土壤表层破坏，土壤颗粒多呈分散状态，粘结力下降，当坡度增加时，土壤侵蚀强度迅速增加；自然坡地通常表土比较板结，地表径流下渗减弱，径流深虽然增加，但侵蚀模数的变化并不大。对于坡地果园，只要有一定的植被覆盖度，并配有相应的水保措施，开垦后的土壤侵蚀是可以得到逐步控制。
表2 不同坡地开垦利用方式水土流失的情况比较
坡地开垦利用方式坡度/°坡长/m年径流深/mm侵蚀模数/(t× km-2× a-1）地表状况
顺坡开垦1817.53412.620250粗砂土层出露
顺坡开垦1024.63588.515760开垦顺坡条播
有果带果园1527.02475.31267沟埂截流
无果带果园1720.94712.62795粗沙出露
裸露坡地2120.05613.55715光板地
自然裸露坡地1219.37805.73980地表结皮

　　坡地开垦侵蚀的危害主要有：1）坡面大量泥沙被冲下山坡，掩埋农田，淤塞农田水利设施；2）大量氮、磷等营养物质和坡地经营过程中使用的农药等有害物质随水土流失过程进入河流、水库，形成非点源污染，造成水质下降，水体富营养化；3）坡地地力下降，造成果树及其它经济作物品种品质、产量下降；4）坡地土壤生物多样性减少，坡地资源和坡地景观破坏。
5 坡地开垦水土保持措施
　　如何在坡地开垦利用过程中防止水土流失是坡地资源开发利用的一个重要环节。根据珠海市坡地条件和利用状况，建议可以采用以下几种坡地水土保持措施。
5.1 等高绿篱耕作
　　坡地上沿等高线方向间隔一定距离种植一行行长久性绿色篱障，在篱障间隔内种植果树或其它经济作物，也称“巷道种植”（valley cropping）。适合作绿篱的植物有多种，根据各地的气候条件加以选择，类似珠海市这种热带、亚热带气候条件的坡地可以选择香根草、糖蜜草、甜荚豆、柱花草等。香根草属禾本科，多年生无性繁殖，可交叉生长成密集绿篱，对土壤和气候条件要求不高，建造香根草绿篱的成本不到梯田的1/10，管理维护方便，每年可割青2～3次，可覆盖园面或堆肥，减少坡面水分蒸发。在东南亚一带比较常用银合欢[1]；银合欢可以固氮，枝叶可以作牲畜饲料，树篱有很好的阻止水土流失的作用。不专门种植绿篱植物而是沿等高线保留天然草带是一种值得推荐的水土保持措施；天然草带也有很好的保持水土作用，而且节省劳力和投资，在斗门县部分坡地果园采用了这种方法，可以推广。
5.2 山边沟技术
　　山边沟最早在美国推广，后经过台湾水土保持工作者加以改造，在台湾坡地开垦过程中得到广泛使用[2]。其方法是按不同的坡度规定坡距，依等高线设置几道等高沟埂，以便疏导坡面径流，减少冲刷；为防止沟埂冲刷，在沟埂上种上牧草。等高沟埂需有一定的反坡降，一般为1%～1.5%，沟埂长度一般不超过100 m。根据坡地地形条件，可分单向排水、双向排水和集中在中间排水三种类型。排水沟为草沟，在与等高沟埂交接处应平顺，在两条等高沟埂之间应设联络便道，以便作业。为防止裸露坡面溅蚀，最好配种多年生牧草覆盖，这样，水土保持效果会更明显。
5.3 复合农林技术
　　复合农林技术的原理主要是利用生态工程设计手段，凭借树木具有长期稳定生产食物、饲料、燃料、木材等产品的能力和防护农业、保持水土的功能，进行空间、时间上多层次种植、养殖的结构配置，形成经济合理的物流和能流，提高单位面积上生物生产力和经济效益[3]。坡地具有应用复合农业技术的空间优势，在坡地开垦过程中有计划有目的地运用该技术能在保持水土的基础上产生良好的经济效益。
致谢：张淑光高级工程师、郑木标工程师给予指点和帮助，特此致谢。
基金项目：广东省自然科学基金项目（980012）
作者简介：吴志峰　（1969～），男，博士研究生，助理研究员。
作者单位：吴志峰　王继增　广东省生态环境与土壤研究所，广州 510650；
　　　　　 邓岚　全文智　广东省水利电力科学研究所，广州 510610
参考文献
[1] Garrity D P. 东南亚山坡地持续利用系统 [J]. 国外农业环境保护，1992, 3: 22～23
[2] 阮伏水，周伏建. 坡地果园开发水土保持新模式 [J]. 农村生态环境，1995, 11(2): 7～10
[3] 包维楷，陈庆恒. 退化山地植被恢复和重建的基本理论和方法 [J]. 长江流域资源与环境，1998, 7(4): 370～377
收稿日期：1999-08-08
