环境污染与防治
ENVIRONMENTAL POLLUTION & CONTROL 
1999年 第21卷 第6期 Vol.21 No.6 1999



铝箔复合膜集气袋对有机废气的适用性研究
唐访良　许皖菁
　　摘　要　通过在不同的时间段，测定存放于铝箔复合膜集气袋和玻璃注射器内的丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇标准气的浓度，探讨气体浓度与贮存时间的关系。本次试验结果表明，丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇在铝箔气袋中的稳定性明显优于在玻璃注射器中，但应尽可能在8～24 h内测定。
　　关键词　铝箔复合膜集气袋　丙酮　醋酸乙酯　苯　异丙醇
On Suitability of Aluminum foil gas collecting bag to organic waste gas
Tang Fangliang, Xu Wanjing. 
Hangzhou Environmental Protection Science Institute, Hangzhou 310007
　　Abstracts:In order to investigate the variation of the concentration of acetone,ethyl acetate,benzene and 2-propanol with time, the concentrations of acetone,ethyl acetate,benzene and 2-propanol in aluminum foil gas collecting bag and glass-syringe were analyzed.The results showed that these compounds stored in aluminum foil gas collecting bag were more stable than that in glass-syringe.But these compounds should be analyzed within 8 to 24 hours.
　　Keywords:Aluminum foil gas collecting bag　Acetone　Ethyl acetate　Benzene　2-propanol
　　丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇等都是常用的有机溶剂，应用广泛。丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇等有机废气的测定，通常是将废气抽入采样容器后，带回实验室进行分析，因此，采集气体的容器，对分析结果有直接的影响。采集含有丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇的有机废气常采用玻璃注射器作为采样容器［1］，在日常工作中，我们发现玻璃注射器作为采样容器虽然具有适宜性广、使用方便等特点，但携带不便(易损坏)，采样体积少而影响样品代表性，样品保存时间短。采样后，若不能当天分析，则会给分析结果带来较大误差。为此，我们使用铝箔复合膜集气袋(简称气袋)作为丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇等气体的采样容器，对上述几种有机气体在气袋中的变化规律进行了研究。实验发现，气袋对这几种有机气体具有较好的适用性，具携带方便，采样体积灵活，可根据实际需要确定，样品保存时间延长等特点。
1　实验部分
1.1　主要仪器与试剂
　　日本岛津GC-9A气相色谱仪，具FID检测器，100、10、1 mL玻璃注射器，1、10 μL微量进样器，1 L铝箔复合膜集气袋。
　　丙酮、乙酸乙酯、苯、异丙醇均为市售分析纯试剂。
1.2　色谱条件
　　色谱柱：2 m×4 mm不锈钢柱，内填20 %PEG-400的6201担体(60～80目)；
　　柱温：95 ℃，检测室、汽化室温度为170 ℃；
　　载气：N2流量 50 mL/min，燃气H2流量45 mL/min；
　　助燃气：空气流量 450 mL/min，进样量 0.5 mL。
1.3　实验内容
1.3.1　各标准气体的配制
　　分别取1 μL丙酮、1 μL醋酸乙酯、1 μL苯、2 μL异丙醇于已盛有30 mL高纯氮气的4个100 mL玻璃注射器中(每个玻璃注射器中放一聚四氟乙烯小片)，待液体完全挥发后，充高纯氮至100 mL，得各组分的标准气体。取一定体积的上述4种标准气体注入1 L气袋中，用100 mL玻璃注射器抽取高纯氮注入气袋中，使总体积达1000 mL，在气袋中配制不同浓度的标准混合使用气(如表1中的初始浓度)。另取一定体积的上述4种标准气体于100 mL玻璃注射器中，用高纯氮稀释至100 mL，在注射器中配制标准混合使用气(如表2中的初始浓度)。
1.3.2　测定
　　在选定的色谱条件下，取配制好且混合均匀的各混合使用气0.5 mL注入色谱仪，每个混合使用气样品分别在一定的时间间隔下进行测定。
1.3.3　结果表示
　　以各组分的保留时间定性，以各组分的峰高来定量，以各组分在各个不同时间的浓度衰减率来评价各组分在气袋中的变化规律，以配制好且混合均匀后立即测定各组分所得的浓度为C0，以不同时间间隔测得的各组分浓度为C1，浓度衰减率为(1-C1/C0)×100 %。
2　结果与讨论
2.1　各组分的色谱图
　　配制一定浓度的上述4种组分的混合气体，在选定的色谱条件下，取0.5 mL进行测定，各组分的色谱图如图1。

图1　各组分色谱图
1 丙酮　2 醋酸乙酯　3 苯　4 异丙醇
　　由图1可见，4种组分在本实验条件下，彼此能完全分离，不干扰各组分间的定性和定量。
2.2　测定结果
　　气袋中4种不同浓度的混合使用气样各组分在一定的时间间隔下的测定结果如表1。
表1　气袋中不同浓度的各组分在各个时间的测定结果　　mg/m3

组分
名称初始浓度
及衰减率放　置　时　间(h)
246824487296108
丙　酮浓度15.816.514.714.315.414.312.110.5／9.78
衰减率(%)　6.99.72.59.723.433.7／38.1
浓度157.6156.6152.4149.9147.8137.7132.8120.7114.499.6
衰减率(%)0.63.34.96.212.615.723.427.436.8
浓度315.2317.4312.0299.4306.0292.8263.2254.3249.3220.3
衰减率(%)　1.05.02.97.116.519.320.930.1
醋酸乙酯浓度18.017.618.418.017.515.311.610.4／8.71
衰减率(%)2.1　0.02.815.035.742.5／51.6
浓度180.4180.4170.1165.2162.5154.4131.9115.4108.689.5
衰减率(%)0.05.78.49.914.426.936.039.850.4
浓度360.8364.4360.1351.8343.5321.1279.2267.7258.0223.0
衰减率(%)　0.22.54.811.022.625.828.538.2
苯浓度17.618.016.916.216.315.510.28.3／5.91
衰减率(%)　4.07.97.211.641.953.1／66.4
浓度175.7168.5162.0163.9154.7149.0133.598.793.574.5
衰减率(%)4.17.86.912.015.224.043.846.857.6
浓度351.5344.8336.0322.7306.5285.8228.1215.1208.4180.0
衰减率(%)1.94.48.212.818.735.138.840.748.8
异丙醇浓度31.431.432.230.131.129.024.021.2／15.5
衰减率(%)0.0　4.10.87.823.532.5／50.6
浓度314.0311.8308.7305.2304.3286.4273.5241.8228.0191.5
衰减率(%)0.71.72.83.18.813.923.027.439.0
浓度628.0634.3624.2598.5614.2589.1526.3505.5498.6444.0
衰减率(%)　0.64.72.26.216.219.520.629.3

　　玻璃注射器中混合使用气各组分在一定的时间间隔下的测定结果如表2。
表2　玻璃注射器中各组分在各个时间的测定结果　　mg/m3

组分
名称初始浓度
及衰减率放　置　时　间(h)
24682448
丙酮浓度157.6157.6148.9135.7138.785.745.5
衰减率(%)0.05.513.912.045.671.2
醋酸
乙酯浓度180.4173.4178.8165.2150.681.758.1
衰减率(%)3.90.88.416.554.867.8
苯浓度175.7167.1170.6153.2138.166.840.1
衰减率(%)4.92.912.821.462.073.2
异丙
醇浓度314.0317.1299.2275.4280.4193.4116.2
衰减率(%)　4.712.310.738.463.0



　　从表1、表2可以看出，用气袋存装的丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇等不同浓度的气体样品，放置8 h，各组分的浓度衰减率，除苯略大于10 %外，其余各组分皆小于10 %；放置24 h，各组分浓度衰减率，除苯稍大于15 %外，其余各组分皆小于15 %。用玻璃注射器存装的上述各组分的气体样品，放置8 h，各组分的浓度衰减率皆已大于10 %；放置24 h，各组分的浓度衰减率皆已大于35 %。由此可见，气袋更适用于存装含上述各组分的气体样品。
　　通过以上一系列实验，我们可以发现，采样容器对分析结果有直接的影响，铝箔复合膜集气袋对含丙酮、醋酸乙酯、苯、异丙醇等组分的气体样品有较好的适用性，能延长样品的保存时间，且携带方便，采样体积可根据实际需要而定，可分时段采集废气混合样品，使样品更具代表性，具有较好的实用性。 
作者简介：唐访良，男，1963年10月生。1986年毕业于厦门大学化学系，工程师。
作者单位:杭州市环境保护科学研究所，　杭州　310007
参考文献
1　国家环境保护局《空气和废气监测分析方法》编写组.空气和废气监测分析方法.北京：中国环境科学出版社，1990.444～446
(收到修改稿日期：1998-03-01)
