地质灾害与环境保护
JOURNAL OF GEOLOGICAL HAZARDS AND ENVIRONMENT PRESERVATION
1999年 第10卷 第1期 VOL.10 No.1 1999



康定白土坎滑坡特征及防治对策
唐小平　郑万模　杨学之
　　摘　要　根据现场调查、测绘、勘探、试验和监测成果，简要阐述四川省康定城白土坎滑坡复活变形的环境地质条件和基本特征、成因机制、稳定状况及危害程度，并提出相应的防治对策。
　　关键词　滑坡　基本特征　防治对策
　　中图号　P642.22
THE CHARACTERISTICS AND COUNTER-MEASURES OF THE BAITUKAN LANDSLIDE IN KANGDING
Tang Xiaoping　　Zheng Wanmo　　Yang Xuezhi
(101 Exploratory Brigade,Sichuan Bureau of Geology and Mineral Resources,Guanghan　618300)
　　Abstract　Based on the result of the site investigation、test and field monitoring,this paper briefly describes the environmental geological condition and it′s fundamental character of Baitukan landslide,and analyses it′s formation mechamism、 stability and harmfulness.The corresponding counter-measure is thus suggested.
　　Key Words　Landslide　　Fundamental character　　Counter-measure
　　康定是四川省甘孜藏族自治州州府所在地，处于西藏与内地的结合部，东距成都370km。康定城是一座历史悠久的文化古城，依山傍水，一曲“康定情歌”使之名扬中外。白土坎滑坡位于康定城南侧烧香坪的东坡，沿折多河西岸展布，近年来复活变形破坏明显。1995年6月15日和7月7日，康定城遭受百年未遇特大暴雨袭击，导致折多河上游暴发特大山洪，诱发滑坡前缘两次崩滑，共约15×104m3岩土体进入折多河，淤填河道，且短暂成堤，河水爬岸，溃堤后洪水冲毁河堤涌入城区，使全城基本陷入瘫痪，冲毁下游318国道瓦斯沟段路基56处，中断交通12d，又冲毁3座电站，造成33人死亡，100多人受伤，直接经济损失8.5亿元。
1　环境地质条件
　　(1) 气象水文：　康定属高原季风气候，寒冷干燥，日照充分，昼夜温差大，多年平均总降水量820.5mm/a，多集中在5～9月，占全年总降水量的65%～85%。多年平均气温6.77℃，极端最高气温31℃，最低气温-18℃。绝大部分地区地质灾害的发生都在雨季，滑坡与降雨的季节及雨量的大小密切相关。
　　(2) 地形地貌：　康定属青藏高原东侧深切割高山区，在地貌上处于两大地貌单元的交界处，重力地貌作用十分明显，属于地表形态不稳定的地区。
　　(3) 地层岩性：　出露的地层有震旦系上统灯影组大理岩(Zbdn)，志留系茂县群第一岩组千枚岩(Smx1)，第四系冰川堆积物(Q3gL)及冲洪积物(Q4al+pl)。
　　(4) 地质构造：　地区属于甘孜地槽东部的印支褶皱带雅江复向斜东端，与康滇台背斜北段相接。区域断裂构造上，位于鲜水河断裂南东段的康定断裂带上。
　　康定城区位于著名的NNW向鲜水河大断裂，NNE向龙门山断裂及近SN向安宁河大断裂的交汇部位，地质构造十分复杂。对白土坎滑坡影响较大的主要有F1，F2两条断层。F1断层为一逆冲断层，被后期的平移断层F2错断。F2断层为白土坎滑坡北侧边界。
　　(5) 水文地质特征：　白土坎滑坡的地下水主要赋存于松散岩类孔隙中，为孔隙潜水。在滑坡中下部Ⅱ级平台后缘有泉水出露成民用水井，流量0.3～0.5l/s；在滑坡前缘河岸地段有多处泉点出露，标高2 540m左右，属悬挂泉，呈线状沿河岸分布，流量0.3～0.5l/s，泉水无色、无味、透明，水温12℃左右。由于受断裂构造影响，在滑坡北侧有一温泉出露，流量约8 l/s，水温30℃左右，具较浓的H2S气味，水质类型为HCO3-SO4-Ca型，pH值6.4。地下水对混凝土无结晶和分解性侵蚀。
2　白土坎滑坡特征
2.1　白土坎老滑坡及其分类
　　白土坎老滑坡形态呈马蹄形(图1)。滑坡边界南侧以母猪笼沟泥石流、北侧以F2平移断层、前缘以F1逆冲断层为界。滑坡长550～600m，宽约1260m，面积约0.8km2，滑体厚50～55m，物质总方量约2000×104m3。滑坡后缘断壁标高2990m，前缘剪出口标高2 520～2535m，在各种内外营力作用下，滑体前缘部分保存不完整，推测老滑坡为高速岩质滑坡。


　　　　图1　滑坡区地质略图
　　Fig.1　The sketchmap of landslide area
1.第四系崩坡积物；2.滑坡堆积物；3.温泉；4.志留系茂县群；5.灯影组；
6.滑坡边界；
7.平移断层；8.取样位置及编号；9.堆积物界线；10.勘探线；11.钻孔
　　根据白土坎老滑坡的活动状况、形态特征、结构特征及危害程度，可分为白土坎和南无寺两个滑坡。南无寺滑坡为老滑坡相对稳定部分。本文重点阐述近期活动频繁、危害较大的白土坎滑坡。
2.2　滑坡形态及结构特征
　　白土坎滑坡是老滑坡北侧部分经后期多次滑动而成，平面上呈圈椅状，其后缘顶点标高2 810m，前缘标高2 535m，相对高差275m。滑体平均长540m，宽560m，据钻探揭露，滑体厚25～55m，物质总方量约995.6×104m3。滑体中上部圈椅形地貌明显，宏观上可见三级平台，整体地形呈前后陡，中部缓。Ⅲ级平台已解体，I级平台因前缘的不断溜滑而局部残留，只有Ⅱ级平台保存较为完整，长260m，宽50～130m。在Ⅱ级平台中后部有一弧形洼地，其大小为30m×60m。滑坡主滑方向127°。
　　据探槽、浅井和钻孔揭示，白土坎滑坡滑体的物质由上至下依次为(图2)：碎块石混粘土，分布在中上部，主要由千枚岩碎块、少量大理岩碎块及粉质粘土构成，厚15～35m；碎裂岩，分布在中下部，主要由千枚岩和少量大理岩碎裂岩构成，厚10～
30m；粉质粘土夹碎块石，分布在滑体底部，并经历了后期的强风化作用。


　　　　　图2　白土坎滑坡Ⅱ—Ⅱ′剖面图
　　　Fig.2　Ⅱ—Ⅱ′profile of Baitukan landslide
1.崩坡积层；2.滑坡堆积层；3.冲洪积层；4.泥石流堆积层；
5.志留系茂县群第一岩组；
6.老滑面；7.次级(新)滑面；8.钻孔；9.探槽；10.浅井
　　滑坡的滑带是老滑带经后期滑动而成，滑带土颜色较杂，成分以粘泥为主(约占80%)，间夹20%的千枚岩角砾，砾径0.5～1.5cm。角砾表面有摩擦滑动痕迹，呈次棱角状，具一定程度的定向排列。滑带土稍湿，可塑，厚0.2～1.0m。滑带(面)具上段陡，中段缓，下段平缓，甚至反倾坡内等特征。此外，滑体中还有多个倾角较陡的次级滑面。
　　滑坡的滑床为志留系茂县群第一岩组基岩，岩性为灰绿色绢云母千枚岩夹薄层白云质大理岩，床面中等—弱风化，产状295°∠32°。
2.3　滑坡变形特征
　　(1) 滑坡地面变形特征：　滑坡形成后，近年来复活变形迹象明显。据现场调查访问和大地变形地面监测成果(图3，图4)分析，白土坎滑坡地面变形破坏有如下特点：① 主要发生在近十年，特别是近两三年的雨季，以小型崩塌、溜滑为主；② 主要集中在滑坡前缘，但有向中、后部延伸的趋势；③ 变形破坏越来越频繁，规模越来越大；④ 滑坡处于局部变形阶段，但存在整体复活的可能性。


　　　　　　图3　地面监测点水平位移曲线
　　　　Fig.3 The horizontal displacement of groundmonitoring


　　　　　　图4　地面监测点垂直位移曲线
　　　　　Fig.4 The vertical displacement of groundmonitoring
　　(2) 滑坡深部位移特征：　据1996年5月至1997年5月钻孔倾斜仪监测成果(图5)表明，白土坎滑坡已发生变形，其深部位移特征为：① 滑坡复活变形明显，特别是在滑坡前缘及中部变形尤为突出，在ZK4(2号测孔)29～33m处和ZK6(3号测孔)16.0～21.0m处位移量最大，达20mm左右；② 滑体的中、前部，在雨季或其他外部环境因素影响下，将可能产生加速变形或急剧滑动；③ 滑坡沿老滑面整体复活的可能性不大。


　　　　　图5　深部位移监测位移-时间曲线
　　　Fig.5 The displacement-time curve of the deep displacementmonitoring
　　纵观白土坎滑坡的平面变形和深部位移变形特征，滑坡已处于局部变形阶段，且变形集中在滑坡的前缘及中部。
2.4　滑坡复活变形成因机制分析
　　据滑坡的复活变形特征及影响因素分析，滑坡的复活变形成因机制为：在特定的地质条件下，因白土坎滑坡前缘被河流冲刷掏蚀和人为不合理开挖，使滑坡前缘阻滑段的抗滑力减小，加之降雨和地表水的大量入渗，使孔隙水压力升高，从而导致滑坡前缘及中部产生蠕滑—拉裂，诱发滑坡前缘首先失稳；若再遇强烈地震，白土坎滑坡的整体稳定性必将进一步急剧恶化。
3　滑坡稳定性评价
　　采用不平衡推力传递系数法，对白土坎滑坡在多种状况条件下的稳定性进行计算，计算结果见表1。
　　　　　表1　白土坎滑坡稳定性计算结果
Table 1　The result of the stability calculation of the Baitukan landelide

剖面
编号滑　面
编　号ⅠⅡⅢⅣ

Ⅰ—Ⅰ′
ABCD(后)
EBCD(中)
FCD(前)1.09
1.23
1.231.03
1.16
1.181.07
1.20
1.101.02
1.12
1.04

Ⅱ—Ⅱ′
ABCD(后)
EBCD(中)
FCD(前)1.13
1.18
1.181.07
1.11
1.131.07
1.04
1.071.01
0.98
1.02
Ⅲ—Ⅲ′ABCD(后)
EBCD(中)
FCD(前)1.06
1.02
1.011.01
0.97
0.971.05
1.01
0.981.00
0.96
0.95


　　计算方案为：Ⅰ—重力+旱季地下水动水压力和浮托力；Ⅱ—重力+旱季地下水动水压力和浮托力+地震惯性力(按0.2 g考虑)；Ⅲ—重力+雨季地下水(按水位上升2m考虑)动水压力和浮托力；Ⅳ—重力+雨季地下水(按水位上升2m考虑)动水压力和浮托力+地震惯性力(按0.2 g考虑)。
　　由表1可知，滑坡北侧部分(Ⅰ—Ⅰ′剖面)的稳定性较好，滑坡中部和南侧部分(Ⅱ—Ⅱ′剖面和Ⅲ—Ⅲ′剖面)的稳定性较差，这与目前滑坡的实际变形状况相吻合。
4　滑坡防治对策
　　经过反复对比研究，并综合考虑各种因素后认为，对于白土坎滑坡复活变形的近期治理应以治(即采用抗滑、支挡工程等措施)为主，以地表排水为辅的综合治理方案；长期则应以防为主。经过整治，既能提高滑坡的整体稳定性，又能控制住前缘滑体的坍滑破坏。据此，建议采取以下具体防治工程措施：
　　(1) 设置抗滑桩：　为了防止滑坡沿中部的深层滑动面和前缘浅表层滑动面的蠕动变形，应在滑坡中部和南部的前缘一线布置人工挖孔桩。
　　(2) 土钉墙护坡工程：　为了防止滑坡前缘陡坡地段在雨季期间产生滚石和小型崩塌，应在抗滑桩后部按1∶0.6削坡，作成宽约2.5m，高约4.0m的三级阶梯状台坎，在陡坡地段采用土钉墙和格子梁护坡。
　　(3) 地表排水工程：　在滑坡中后部设一条环形排水沟，前部设二条树枝状排水沟，以拦截汇水区范围内的地表水，防止地表水的大量入渗。
　　(4) 生物工程：　在土钉墙的格子梁间和削坡平台上种植花草与果木，一方面防止大气降水对滑坡前缘陡边坡坡面的直接冲刷，同时也起到美化城市环境和增加经济效益等作用。
5　结　语
　　本文在阐述白土坎滑坡复活变形的环境地质条件、基本特征、成因机制、稳定状况及危害程度的基础上，提出有效、合理、可行的防治对策，为该滑坡灾害的防治工程提供了可靠依据。
第一作者简介：唐小平，男，27岁。1995年毕业于成都理工学院。现任职于四川地勘局101队，主要从事地质灾害的勘查、设计及防治工作。曾发表论文多篇。
作者单位：四川地勘局101探矿工程队，四川广汉　618300
参考文献
　[1] 张倬元，王士天等.工程地质分析原理.北京：地质出版社，1994.3
(收稿日期：1998－09－15)
