环境科学研究
RESEARCH OF ENUIRONMENTAL SCIENCES
2001 Vol.14 No.2 P.5




常温法工业化生产精细橡胶粉新技术
　　该技术以物理手段为主，与化学手段相结合，在常温条件下，以简化的生产流程制造60～120目精细橡胶粉，粒度均匀，比冷冻法能耗低，成本低，达到了废轮胎全部综合利用。生产过程全部密闭，实现“四无”(无污水、无噪音、无粉尘、无废气)，对环境无污染；电耗比国内外同类企业节省50%以上；产品经化工部胶管和再生胶质量监督检验中心检测全部符合Q/SDB1-1998标准规定要求，经用户批量使用，性能良好，该技术已成功地实现规模型、工业化生产。
　　完成人员：何永峰，杨玉科，邹光钦，蒋耀兴，展海波，董　鹰，刘云霞，朱仁翔，等
摘自《环境保护科学技术研究成果》(2000)
出版日期：2001年3月30日
