环境科学研究
RSEARCH OF ENUIRONMENTAL SCIENCES
1999年 第12卷 第1期  Vol 12 No.1 1999



冷热对流除尘室
　　冷热对流除尘室的工作原理是：利用炉、窑排放烟气的温度高达180～670℃左右，经加湿器产生冷热对流相撞，形成气流爆炸，烟气中的热空气即成气雾状，在风机旋转产生风速作用下，烟气中的煤粉尘，储存在除尘室，煤焦油、碳黑、硫化物等被气雾吸收在水池中，除尘下来的煤粉尘经自动出渣机和输送机来完成出渣任务。为了防止二次污染，水中的硫化物由氢氧化钠或水石灰来完成中和，达到污水排放治理标准。冷热对流除尘室适用于0.25～410 t锅炉及工业窑炉(多孔窑、倒烟窑)、炼钢炉、冲天炉等的烟尘治理和其他高粉尘的治理(例如，水泥厂等)。
　　发明人或设计人：黄志义
摘自《环境保护专利选编》(1985～1996)
