环境科学研究
RSEARCH OF ENUIRONMENTAL SCIENCES
1999年 第12卷 第1期  Vol 12 No.1 1999



高效多功能锅炉除尘器
　　该专利属于多功能锅炉辅机，集消烟、除尘、脱硫、除氧、节能于一体。产品的结构主要由烟箱、净水箱、集尘箱和特殊铸铁旋风器组、控制水箱、自动排尘阀等部分组成。技术特征是：锅炉的高温烟气进入该设备内的铸铁旋风器后产生旋转分离，被分离的烟气，以15 m/s的速度与集尘箱中的碱性水发生强烈的冲击、搅动和雾化，实现了烟尘和二氧化硫被吸收净化。在这个过程的同时，旋风器中的高温烟气不断地加热净水箱中的水，使之达到沸腾，而且能保持始终沸腾，沸腾的水再通过锅炉给水泵打进锅炉内，从而又实现了节能和除氧。另外旋风器中的高速旋转烟气产生静电效应，加速了沸腾水中的碳酸盐的析出沉淀，所以能除掉锅炉给水的暂时硬度。
　　发明人或设计人：李官厚
摘自《环境保护专利选编》(1985～1996)
