环境科学研究
RSEARCH OF ENUIRONMENTAL SCIENCES
1999年 第12卷 第1期  Vol 12 No.1 1999



分室式脉冲喷吹管式过滤机
　　分室式脉冲喷吹管式过滤机，属于管式过滤机技术领域。其主要特征在于：罐体内安装有分室式配气室，配气室各分室分别安装有由脉冲阀、电磁气阀组成的脉冲喷吹装置和出水管，采用脉冲压缩空气进行反吹落渣，可提高反吹效果，节省能源，提高过滤管的反吹恢复率，从而延长反吹周期，缩短辅助工作时间，省去操作平台，节约投资和占地面积，并可大幅度减轻操作人员的劳动强度，这种过滤机是一种自动化程度较高的设备，FM型分室式脉冲喷吹管式过滤机，应用于国防、冶金、机械、化工、轻工、纺织、造纸、化纤、制药、矿山、电镀、饮料、食品、保健品等工业生产中及三废处理领域中的液、固分离，液体澄清，以及部分气、水净化等方面。
　　
　　发明人或设计人：王亚平
摘自《环境保护专利选编》(1985～1996)
