上海航天
AEROSPACE SHANGHAI
2001 Vol.18 No.1 P.35-38




某地空导弹中继级维修系统设计
摘　要：针对半主动寻的制导导弹的特点，简述了导弹维修系统设计分级原则，介绍了中继级维修的作用及内容。中继级维修的准则是：电子产品故障诊断至最小可更换单元并更换；舱体内部液压部件采用无维修设计，舱体表面的液压器件以更换方式进行维修。维修对象通过各级维修接口进行有序流通。
关键词：地空导弹；中继级维修；接口；故障诊断；维修性
分类号：TJ760.7　文献标识码：A
文章编号：1006－1630（2001）01－0035－04
Design of Some Ground-to-Air Missile's Relay Maintenance System
GE Wen-rui（The 8th Department of SAST, Shanghai 200233, China）　

Abstract：This article describes the classification rules in the design of some missile's maintenance system. In the light of the characteristics of semiactive guidance missile, it introduces the function and content of relay maintenance system. The rule are: the fault diagnosis of electronic products must be the basic replaceable unit, the hydraulic parts in the missile cabin are designed with no maintenance concept, but the hydraulic parts on the missile cabin are maintained in replacing mode. The maintenance object can regularly pass through every grade of maintenance interfaces.
Keywords：Ground-to-air missile ; Relay maintenance; Interface; Fault diagnosis; Maintenability

作者简介：葛文蕊（1963-），女，高级工程师，研究领域：导弹综合测试。 

参考文献：
［1］章国栋等.系统可靠性与维修性的分析与设计[M].北京航空航天大学出版社,1990.
［2］GJB 1135.2-91,地空导弹武器系统维修保障系统的设计与建立[S].
［3］GJB 1135.1-91,地空导弹武器系统维修性要求[S].

收稿日期：1999年8月5日
修稿日期：2000年7月25日
出版日期：2001年2月25日
